{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["监测工作安排","厂区监测方案","其他排口监测方案"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监测工作安排","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,4,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,5,1],[6,1,8,1],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2022年二季度环境监测工作安排"]
["序号","日期","监测类别","监测点位","监测项目","监测频次","现场管控要求","责任人"]
[1,"待定","废气（有组织）","窑头、煤磨、原料区域","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","郭文胜、廖顺华"]
[2]
[3,"待定","废气（有组织）","熟料区域、水泥磨","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)",null,"设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标","郭文胜、廖顺华"]
[5,null,"噪声（昼夜）","厂区东、北、西厂界13个点位，混凝土4个点","噪声","昼间、夜间各监测一次","厂房大门封闭","各区域负责人"]
[6,"待定","废气（有组织）","窑尾","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标（AFR处置以环保工厂安排为主）","郭文胜、廖顺华"]
[7,null,null,"水泥包装区域",{"$nulls":3},"李建平、廖顺华"]
[8,null,"废气（无组织）","厂界、混凝土2个点、砖厂一个点","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天","厂区道路洒水降尘（装包、厂门、原料物流门）；垃圾输送廊道封闭","何勇、郭文胜"]
[9,null,"废水","四个污水处理站、雨水排洪沟","pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷、动植物油、石油类","1天×3次/天","食堂当日禁止将油污、泔水直排；污水处理站保持正常运行，加大加药量；沉淀池无明显积泥浊水","何勇、廖顺华、"]

{"sheet":"厂区监测方案","index":1,"n_rows":61,"n_cols":4,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[3,2,31,2],[3,3,31,3],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[34,0,34,1],[35,2,36,2],[35,3,37,3],[37,0,38,0],[39,0,40,0],[43,0,43,1],[44,2,50,2],[44,3,50,3],[52,0,52,1],[55,0,55,1],[56,3,60,3],[58,2,59,2]]}
["华新水泥（武穴）有限公司2021年四季度监测方案（厂区）"]
["一、有组织废气"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
[1,"K1窑头(1#)H=40m","颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[2,"K2窑头(2#)H=40m"]
[3,"K1煤磨除尘器（3#）H=40m"]
[4,"K2煤磨除尘器（4#）H=40m"]
[5,"1#水泥磨出口（5#）H=35m"]
[6,"2#水泥磨出口（6#）H=35m"]
[7,"水泥立磨出口（7#）H=37m"]
[8,"水泥装包机1号（8#）H=25m"]
[9,"水泥装包机2号（9#）H=25m"]
[10,"水泥装包机3号（10#）H=25m"]
[11,"水泥装包机4号（11#）H=25m"]
[12,"水泥装包机5号（12#）H=25m"]
[13,"水泥装包机6号（13#）H=25m"]
[14,"1#石灰石库（库底）（14#）H=25m"]
[15,"1#包机斗提（15#）H=25m"]
[16,"2#包机斗提（16#）H=25m"]
[17,"2#水泥散装码头装船机收尘器B（17#）H=15m"]
[18,"1#水泥库底外运(18#) H=8m"]
[19,"2#水泥库底外运(19#) H=35m"]
[20,"4#熟料码头装船机收尘器（20#）H=16m"]
[21,"6#库汽车散装卸料装置(21#) H=35m"]
[22,"熟料中转库底收尘器排口(22#) H=47m"]
[23,"3#包装机头新增收尘器(23#) H=5m"]
[24,"211-BC7皮带尾部收尘器排口（24#）H=16m"]
[25,"K11-BC3皮带尾部收尘器排口（25#） H=22m"]
[26,"K11-BC8皮带尾部收尘器排口（26#） H=6m"]
[27,"9#车道装车机头新增收尘器排口（27#） H=35m"]
[28,"7#煤码头收尘器排口（28#） H=9m"]
[29,"矿洞平峒内主收尘器（29#）H=22m"]
[30,"K1窑尾（30#）H=80m","颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天"]
[31,"K2窑尾（31#）H=80m"]
["二、烟气在线比对"]
[1,"K1窑头排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[2,"K2窑头排放口"]
[3,"K1窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量"]
[null,"K1窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[4,"K2窑尾排放口","颗粒物、温度、流速、含湿量","1天×3次/天"]
[null,"K2窑尾排放口","二氧化硫、氮氧化物、氧含量","1天×6次/天"]
[]
[]
["三、无组织废气"]
[1,"厂界上风向1#","颗粒物、臭气浓度","1天×3次/天"]
[2,"厂界下风向2#"]
[3,"厂界下风向3#"]
[4,"厂界下风向4#"]
[5,"砖厂"]
[6,"混凝土1#"]
[7,"混凝土2#"]
[]
["四、厂界噪声"]
[null,"厂界四周布置13个监测点位","等效连续A声级","昼间、夜间各监测一次"]
[null,"混凝土厂界4点","等效连续A声级","昼间、夜间各监测一次"]
["五、废水"]
[1,"生活污水处理","pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油","1天×3次/天"]
[2,"江边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[3,"湖边污水处理","PH、悬浮物、化学需氧量、石油类"]
[4,"余热反冲洗污水处理"]
[5,"雨水排洪沟","pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类"]

{"sheet":"其他排口监测方案","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,0,7,4],[8,3,11,3],[8,4,11,4]]}
["单独出报告"]
["一、有组织废气"]
["序号","采样地点","监测项目","监测频次"]
[1,"K1旁路放风出口","颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量)","1天×3次/天","单独报告"]
[2,"K2旁路放风出口"]
[3,"K1尾排风机出口"]
[4,"K2尾排风机出口"]